


KODPOS 80 FİŞ YAZICI İLK KURULUMDA OTOMATİK İP ALMA


1. Cihazımızı Ethernet kablosu ile ağa bağladıktan sonra cihaz kapalı konumdayken manuel kağıt ilerletme tuşuna basılı tutup cihazı açıyoruz.
2. Cihaz açıldıktan sonra manuel kağıt ilerletme tuşunun yanında bulunan 2 adet kırmızı ışıktan 1 tanesi söndüğünde manuel kağıt ilerletme tuşunu basılı tutmayı bırakıyoruz.
3. Cihaz test kağıdını çıkarttıktan sonra bir süre bekleyip bize aldığı otomatik ip numarasını gösteren kağıdı çıkartıyor.


CİHAZA Setting Tools v1.2 PROGRAMI İLE SABİT İP TANIMLAMA



1. Yukarıdaki otomatik ip alma işleminden sonra öğrendiğimiz ip adresimiz ile beraberinde ilk öncelik ile bilgisayar tarafında Setting Tools v1.2 klasöründe bulunan SettingTool.exe programını çalıştırıyoruz.
2. Aşağıda bulunan görüntüdeki pencere karşımıza çıktığında ilk öncelik ile ip adresi yazan bölüme yazıcının bize verdiği kağıtdaki otomatik ip adresini yazıyoruz.



1. Sonrasında aşağıda bulunan resimdeki adımları izliyoruz. 







Son olarak cihazın ip adresini hatırlamadığınızda yukarıda bulunan otomatik ip alma işlemini (otomatik ip çevirmez sabit verilen ip adresini gösterir) tekrarlayarak ip adresini öğrenebilirsiniz.